| **4**  **4.2** | **Sportanlagen, Sporteinrichtungen**  **Sportplatz, Sportanlage** | | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | | teilw. | ja | nein |
|  | **Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:** | | | 4.3 Sportunterricht 10 Sanitärräume | | | | | |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind:  BetrSichV, DGUV V 81, DGUV I 202-044, DIN 18035 | | | | | | | | |
| 1 | Befinden sich der Sportplatz / die Sportanlage einschließlich der sich darauf befindlichen Geräte in einem ordnungsgemäßen Zustand?   * Bodenbeläge sind frei von Stolperstellen und größeren Unebenheiten * ausreichende Wasserabführung * keine herumliegenden Steine u. Scherben |  |  | |  |  |  | Text | Text |
| 2 | Sind angrenzende Grundstücke und Verkehrswege bei Erfordernis gegen überfliegende Bälle mit ausreichend hohen Ballfangzäunen geschützt?   * an Längsseiten mind. 4 m Höhe * an Stirnseiten mind. 6 m Höhe   Hinweis: Ballfangzäune dürfen nicht zum Klettern verleiten. |  |  | |  |  |  | Text | Text |
| 3 | Sind Tore für Ballspiele (auch nicht benutzte Tore) gegen Kippen gesichert (feste Verankerung) und mit einem Warnschild zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gekennzeichnet? |  |  | |  |  |  | Text | Text |
| 4 | Erfüllen Weitsprunggruben folgende Anforderungen:   * Anlaufbahn 1,22 m breit * Absprungbalken aus Holz oder ähnlichem Material * Absprungbalken reicht über gesamte Anlaufbahn und liegt mindestens 1 m vor der Grube * Sprunggrube ist mind. 8 m lang, im Primarbereich 6 m ausreichend und   2,75 m breit   * Schichtdicke (gewaschener Sand) mindestens 20 cm - in der Mitte mindestens 30 cm * Einfassung bodenbündig; abgerundete Holzbohlen oder Betonkantensteine mit elastischer Auflage? |  |  | |  |  |  | Text | Text |
| 5 | Sind die Laufbahnen ebenflächig und frei von Fremdkörpern?  Weitere Anforderungen:   * Breite je Bahn 1,22 m * bei Rundbahnen hindernisfreier Sicherheitsabstand von 1 m auf der Innenbahn nach innen und von 28 cm für die äußere Laufbahn nach außen * Kurzstreckenbahnen mit freiem und ausreichend langem Auslauf |  |  | |  |  |  | Text | Text |
| 6 | Sind die Abstoßflächen der Wurf- und Stoßanlagen aus griffigem, unnachgiebigem Baustoff (Beton, Asphalt, Kunststoff)? |  |  | |  |  |  | Text | Text |
| 7 | Werden die Freianlagen und Geräte für den Schulsport vor der ersten Inbetriebnahme und mind. einmal jährlich durch befähigte Personen geprüft? |  |  | |  |  |  | Text | Text |
| 8 | Liegen die Prüfnachweise in der Schule vor? |  |  | |  |  |  | Text | Text |
| 9 | Ist für den Notfall Erste-Hilfe-Material verfügbar und kann telefonisch Erste Hilfe herbeigerufen werden? |  |  | |  |  |  | Text | Text |