| **4**  **4.1** | **Sportanlagen, Sporteinrichtungen**  **Sporthalle** | | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname  Raum: Raum-Nr. | | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | | teilw. | ja | nein |
|  | **Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:** | | | 1.4 Brandschutz  2.6 Flucht-Rettungswege/Notausgänge  4.3 Sportunterricht | | | | | 9 Raumklima 10 Sanitärräume | |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind:  ArbStättV, ASR A4.3, DGUV V 1, DGUV V 81, DGUV I 202-044, DGUV I 202-052, DGUV I 202-059, DGUV I 207-006, DIN 18032, Erlass BM M-V „Erlass zur Ersten-Hilfe-Ausbildung von Beschäftigten an öffentlichen Schulen“ | | | | | | | | | |
|  | Bestehen Verhaltensregeln für das Benutzen der Sporthalle, Sportgeräte, Sportein-richtungen? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Werden Beschäftigte und Schüler\*innen unterwiesen? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Hängt die aktuelle Hallenordnung an geeigneter Stelle aus? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Nutzungsmöglichkeiten (Sportarten, Ballspiele) in der Sporthalle auf die Größe der Sporthalle abgestimmt?  Sind erforderliche Nutzungseinschränkungen erlassen worden und werden sie beachtet? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Ist der Sporthallenboden nachgiebig und trittsicher?  Ist der Sportboden frei von Beschädigungen?  Schließen die Deckel von Bodenöffnungen bündig mit der Bodenoberfläche ab und lassen sie sich nicht verschieben? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Werden auf den Sportboden abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel eingesetzt?  Beachtung der Pflegeanleitung des Sportbodenherstellers |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind für die jeweiligen markierten Spielfelder ausreichende Sicherheitsabstände zu den Hallenwänden oder fest eingebauten Sportgeräten vorhanden?  zur Längsseite zur Stirnseite  Basketball 2 m 2 m  Fußball 0,5 m 2 m  Handball 1 m 2 m  Volleyball 3 m 3 m |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Hallenwände ballwurfsicher und bis in 2 m Höhe ebenflächig, geschlossen und splitterfrei?   * Anforderungen gelten sinngemäß auch für Fenster, Türen und Tore * Fugen sind ≤ 8 mm |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Oberflächen von Hallenwänden bis zu einer Höhe von 2 m mit fest angebrachtem nachgiebigem Material (Prallschutz) abgedeckt?  Beachte:   * auch Stützen im Hallenbereich mit Prallschutz verkleiden |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Haben Ballfangnetze zum Schutz von Personen und Einrichtungen Maschenweiten von  ≤ 50 mm?  Hinweis: Maschenweite kann größer sein,  wenn Bälle der ausgeübten Ballsportarten abgefangen werden. |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Bauelemente und Einrichtungen (z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Fenster, Leuchten, Verglasungen, Schalter, Uhren usw.) ballwurfsicher geschützt? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Schließen Türen, Tore und Fenster hallenwand-bündig ab und schlagen nicht in die Halle hinein? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Geräteraumtore so gestaltet, dass sie beim Öffnen und Schließen nicht in die Halle hineinragen? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Werden die Sportgeräte im Geräteraum geordnet und übersichtlich aufbewahrt (Stellplan) und gegen Umkippen oder Herunterfallen gesichert? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Leuchten in Geräteräumen stoßfest ausgeführt? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind für den Einbau von Sportgeräten die Sicherheitsabstände eingehalten? z. B. für Basketballgeräte, Sprossenwände, Kletterstangen, Klettertaue usw. |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Werden bei der Aufstellung für Turngeräte hindernisfreie Bereiche beachtet?  z. B. Barren, Schwebebalken, Spannreck usw. |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Tore für Ballspiele gegen Kippen gesichert? (feste Verankerung) |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind an Toren für Ballspiele, an Basketball-geräten und Klettertauanlagen die erforderlichen Warnschilder angebracht? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind elektromotorisch betriebene Hebevor-richtungen für Sport- und Spielgeräte mit einer Sicherheitsvorrichtung oder -bremse ausgerüstet? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Bedienungselemente so angeordnet, dass vom Bedienungsstandort aus die elektromotorisch hochziehbaren Geräte einsehbar sind? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Bedienungselemente als „Totmannschaltung“ ausgeführt? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Ist die Beleuchtung ausreichend, gleichmäßig und blendfrei? (Sporthalle mind. 300 lx) |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Notausgangstüren gekennzeichnet, freigehalten und jederzeit von innen ohne fremde Hilfsmittel leicht zu öffnen?  Ist ein zweiter Rettungsweg vorhanden? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Ist an einer zentralen, jederzeit zugänglichen Stelle mind. 1 Verbandskasten nach DIN 13157 vorhanden?  Hinweis:   * Vollständigkeit und Verfallsdatum regelmäßig kontrollieren |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Ist für Notfälle eine fest installierte Melde-einrichtung und ein Notrufnummernverzeichnis vorhanden? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Haben alle sportunterrichtenden Lehrkräfte und Referendare eine aktuelle Erste-Hilfe-Ausbildung? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Werden alle Sporteinrichtungen und -geräte vor der ersten Inbetriebnahme und mind. einmal jährlich durch befähigte Personen geprüft? (siehe Anlage 3) |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Prüfungen dokumentiert und liegen die Prüfnachweise in der Schule vor? |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Fußböden in den Sanitärräumen trittsicher ausgeführt?  Bodenbeläge weisen folgende Bewertungsgruppe auf:   * in Umkleideräume Bewertungsgruppe A * in Waschräumen Bewertungsgruppe B * in Duschräumen Bewertungsgruppe B |  |  | |  |  |  | Text | | Text |
|  | Sind auch im Eingangs- und Umkleidebereich vorstehende Teile bis in 2 m Höhe vermieden? (z. B. Garderobenhaken in verletzungsarmer Ausführung oder abgedeckt) |  |  | |  |  |  | Text | | Text |